|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Politechnika Koszalińska logo.png | **POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA**  **WYDZIAŁ MECHANICZNY**  **KATEDRA MECHATRONIKI I**  **AUTOMATYKI** | D:\Desktop\Logo WM (Corel 9.jpg |

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

**Projekt i budowa zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego wykonanego w technologii druku 3D**

**Design and construction of a remotely controlled tracked vehicle made using 3D printing technology**

Franciszek Niedzielski

U-17310

Kierunek: Mechatronika

Specjalność: Systemy monitorowania i sterowania

Promotor: dr. inż. Sebastian Pecolt

Koszalin, 2024

Spis treści

[Oświadczenie 4](#_Toc160453087)

[Streszczenie pracy dyplomowej 5](#_Toc160453088)

[Diploma thesis abstract 6](#_Toc160453089)

[Wykaz symboli i akronimów 7](#_Toc160453090)

[1. Wprowadzenie 8](#_Toc160453091)

[2. WPROWADZENIE TECHNICZNE 10](#_Toc160453092)

[2.1. Komunikacja i zdalne sterowanie 10](#_Toc160453093)

[2.1.1. Protokoły komunikacyjne 10](#_Toc160453094)

[2.1.2. Radio 10](#_Toc160453095)

[2.1.3. Radiowe protokoły komunikacji 10](#_Toc160453096)

[2.2. Silniki napędowe 11](#_Toc160453097)

[2.2.1. Silniki elektryczne 11](#_Toc160453098)

[2.2.2. Rodzaje silników elektrycznych 12](#_Toc160453099)

[2.2.3. Sterowanie silnikami elektrycznymi 13](#_Toc160453100)

[2.2.4. Zastosowanie przekładni mechanicznej 14](#_Toc160453101)

[2.3. Układ bieżny 14](#_Toc160453102)

[2.3.1. Gąsienicowy układ bieżny 14](#_Toc160453103)

[2.3.2. Budowa gąsienicowego układu bieżnego 15](#_Toc160453104)

[2.4. Sterowanie i akwizycja danych 16](#_Toc160453105)

[2.4.1. Mikrokontrolery 16](#_Toc160453106)

[2.4.2. Mikrokomputer Raspberry Pi 16](#_Toc160453107)

[2.4.3. Pytka mikroprocesorowa Arduino 16](#_Toc160453108)

[2.4.4. Sensory 16](#_Toc160453109)

[2.5. Akumulatorowe układy zasilania 16](#_Toc160453110)

[2.5.1. Rodzaje akumulatorów 16](#_Toc160453111)

[2.5.2. Sterowanie ładowaniem i rozładowywaniem 17](#_Toc160453112)

[2.6. Produkcja elementów konstrukcyjnych pojazdu w druku 3D 18](#_Toc160453113)

[2.6.1. Wytwarzanie przyrostowe (metoda addytywna) 18](#_Toc160453114)

[2.6.2. Rodzaje materiałów 19](#_Toc160453115)

[3. cel i zakres pracy 21](#_Toc160453116)

[4. Budowa pojazdu 22](#_Toc160453117)

[4.1. Założenia i wymagania projektowe, dobór komponentów 22](#_Toc160453118)

[4.1.1. Dobór silników napędowych 22](#_Toc160453119)

[4.1.2. Sterowanie silnikami napędowymi 22](#_Toc160453120)

[4.1.3. Dobór sensorów do wykrywania przeszkód 23](#_Toc160453121)

[4.1.4. Układ sterujący i dobór mikrokontrolerów 24](#_Toc160453122)

[4.1.5. Nadajnik-odbiornik FlySky FS-iA6B 26](#_Toc160453123)

[Bibliografia 28](#_Toc160453124)

[Spis rysunków 29](#_Toc160453125)

[Spis tabel 30](#_Toc160453126)

Oświadczenie

Załącznik Nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego

(Zarządzenie Rektora Nr 24/2014 z 26.06.2014 r.)

**OŚWIADCZENIE**

**(STUDENTA)**

Franciszek Niedzielski

U-17310

Oświadczam, że moja praca pt.: Projekt i budowa zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego wykonanego w technologii druku 3D:

1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie\*,
2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem;
3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony;
4. nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie, ani innej osobie.

Ponadto oświadczam, że treść pracy przedstawionej przez mnie do obrony, zawarta na przekazywanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………… | ……………………………….. |
| data | Podpis studenta |

\*Uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego

Streszczenie pracy dyplomowej

Koszalin, .....201..

**POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA**

**WYDZIAŁ MECHANICZNY**

**Katedra/Zakład ................................**

**Tytuł:** Projekt i budowa zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego wykonanego w technologii druku 3D

**Autor:** Franciszek Niedzielski

**Promotor:** dr inż. Sebastian Pecolt

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego przy wykorzystaniu technologii druku 3D (metoda przyrostowa). Zakres pracy obejmuje, opracowanie modelu 3D w środowisku CAD, wydruk 3D części mechanicznych, dobór napędów, czujników, układu sterowania, opracowanie schematu elektronicznego, dobranie mikrokontrolera i napisanie aplikacji zarządzającej pracą oraz opracowanie systemu autonomicznego dla projektowanego pojazdu gąsienicowego. Po zbudowaniu pojazdu należy przeprowadzić weryfikację i testy działania.

**Słowa kluczowe: pojazd gąsienicowy, pojazd autonomiczny, CAD, druk 3D**

Diploma thesis abstract

Koszalin, 201..

KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING**

**Department of ……………**

**Title:** Design and construction of a remotely controlled tracked vehicle made using 3D printing technology

**Author:** Franciszek Niedzielski

**Supervisor:** dr inż. Sebastian Pecolt

The aim of the project is to design and built a remotely controlled tracked vehicle using 3D printing technology (additive manufacturing method). The scope of work includes developing a 3D model in CAD environment, 3D printing of mechanical parts, selection of mechanical drives, sensors, control system, schematic development, selection of a microcontroller, and writing a management application. Additionally, it involves developing an autonomous system for the designed tracked vehicle. After the construction of the vehicle, verification and performance tests are to be conducted.

**Keywords:** **tracked vehicle, autonomous vehicle, CAD, 3D printing**

Wykaz symboli i akronimów

**Symbole**

Vcc – napięcie zasilania

Vc – napięcie stanu wysokiego

Ic – prąd zasilania

**Akronimy**

PWM – modulacja szerokości pulsu

N/O – nadajnik-odbiornik

CNC – komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi

PLA – Polilaktyd

ABS – polimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy

I/O – wejścia i wyjścia (input/output)

HMI – interfejs maszyna-człowiek (human machine inteface)

RC – sterowanie radiowe (Radio controlled)

1. Wprowadzenie

Zdalnie sterowane i autonomiczne pojazdy stają się coraz bardziej powszechne w różnych dziedzinach i pracach. Ostatnio można zaobserwować ich obecność na ulicach miast, gdzie autonomiczne pojazdy kurierskie są powszechnie używane do dostarczania jedzenia z restauracji. Jednak ich rola nie ogranicza się jedynie do usług gastronomicznych.

W obszarze przemysłu militarnego autonomiczne lub częściowo autonomiczne pojazdy mają długą historię zastosowań. W szczególności, są one wykorzystywane jako roboty saperskie, spełniając kluczową funkcję w neutralizacji potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Ich głównym zadaniem jest zbliżanie się do ładunków wybuchowych i transportowanie ich w bezpieczne miejsce. Dla saperów stanowią one bezpieczną alternatywę w porównaniu do ręcznego zbliżania się do potencjalnej bomby lub miny, umożliwiając precyzyjną i bezpieczną interwencję w sytuacjach zagrażających życiu. Autonomiczne pojazdy w służbie wojskowej reprezentują zintegrowane podejście do modernizacji i poprawy efektywności operacji, wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze bezpieczeństwa.



1. Amerykański robot saperski TALON

Pojazdy tego rodzaju posiadają znaczący potencjał wykorzystania również w innych obszarach, takich jak ratownictwo. Zdalnie sterowany pojazd może pełnić kluczową rolę jako wsparcie przy ewakuacji ludzi z płonącego budynku, zwłaszcza gdy warunki widoczności są znacznie ograniczone. Wykorzystanie zdalnie sterowanego lub autonomicznego pojazdu pozwoliłoby na skuteczne działania w sytuacjach awaryjnych.

Zdalnie sterowany pojazd mógłby zostać wysłany do wnętrza budynku, zbierając informacje dotyczące układu pomieszczeń i oceniając sytuację. Taka mapowanie pięter budynku byłoby niezwykle przydatne dla strażaków, umożliwiając im lepsze zrozumienie terenu przed wejściem do niego. W rezultacie zespół ratowniczy mógłby podejmować bardziej skoordynowane i precyzyjne działania podczas wyprowadzania ofiar pożaru, co zwiększałoby skuteczność operacji ratowniczych.

Zastosowanie zdalnie sterowanych lub autonomicznych pojazdów w obszarze ratownictwa otwiera nowe perspektywy dla poprawy bezpieczeństwa zarówno ratowników, jak i osób potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych.

1. WPROWADZENIE TECHNICZNE
   1. Komunikacja i zdalne sterowanie
      1. Protokoły komunikacyjne

Protokół komunikacyjny to zestaw ustalonych zasad i procedur, które regulują wymianę danych między urządzeniami. W celu skutecznej komunikacji, protokół musi być ściśle określony i zrozumiały dla wszystkich połączonych urządzeń. Protokoły cyfrowe operują zwykle na wartościach binarnych, co oznacza, że dane są reprezentowane w postaci bitów o wartości wysokiej (1) lub niskiej (0).

Protokoły komunikacyjne są często obsługiwane przez wyspecjalizowane komponenty lub układy scalone. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), który jest przykładem wyspecjalizowanego układu scalonego często używanego do implementacji protokołów komunikacyjnych. UART jest interfejsem komunikacyjnym umożliwiającym przesyłanie danych między urządzeniami w sposób asynchroniczny, co oznacza, że nie wymaga wspólnej zegarowej synchronizacji między nadawcą a odbiorcą.

Przy projektowaniu systemów komunikacyjnych, wybór odpowiedniego protokołu jest kluczowy dla zapewnienia poprawnej transmisji danych i zrozumienia między urządzeniami. [6]

* + 1. Radio

Zdalne sterowanie opisywanego pojazdu bazuje na komunikacji radiowej. Fale radiowe (inaczej promieniowanie radiowe) to fale promieniowania elektromagnetycznego w odpowiednim zakresie częstotliwościowym. Według definicji amerykańskiej agencji kosmicznej NASA zakres ten zaczyna się na 3 kHz, a kończy na 300 GHz.

Proces komunikacji za pomocą fal radiowych obejmuje generowanie sygnału radiowego przez nadajnik radiowy, który emituje fale elektromagnetyczne w określonym zakresie częstotliwości. Odbiornik radiowy działający w tej samej częstotliwości odbiera te fale, demoduluje je i przetwarza na informacje zrozumiałe dla użytkownika lub układu interpretującego te wiadomości. [6]

* + 1. Radiowe protokoły komunikacji

Radiowe protokoły komunikacyjne są analogiczne do protokołów działających w przewodach, ale różnią się głównie formą przekazywania informacji, co wprowadza dodatkowe wyzwania związane z zakłóceniami i zasięgiem.


Podstawową różnicą między przewodowymi a radiowymi protokołami komunikacyjnymi jest to, że wartości bitów są przekazywane za pomocą fal radiowych, co sprawia, że są bardziej narażone na zakłócenia. Fale radiowe mogą być zakłócane przez różne czynniki, takie jak interferencje elektromagnetyczne, inne źródła fal radiowych czy obiekty na drodze sygnału, jak budynki, drzewa czy inne przeszkody. Ponadto, fale radiowe tracą moc znacznie szybciej niż impulsy elektryczne w przewodach, co wpływa na zasięg komunikacji.

Mimo tych wyzwań związanych z korzystaniem z takiej formy komunikacji, ma ona zasadniczą zaletę. Nasze urządzenie nie musi być fizycznie połączone z resztą skomunikowanych urządzeń.

* 1. Silniki napędowe
     1. Silniki elektryczne

Silnik elektryczny to urządzenie elektrotechniczne, zamieniające energię prądu elektrycznego na ruch mechaniczny, z reguły o charakterze obrotowym. Istotne parametry silników tego typu to napięcie, moc, sprawność, moment i prędkość obrotowa.

Silniki elektryczne, niezależnie od ich typu, wykorzystują zasadę elektromagnetyzmu jako podstawową siłę napędową. W każdym rodzaju silnika elektrycznego, generacja ruchu obrotowego jest wynikiem interakcji pomiędzy polem elektromagnetycznym a elementami ruchomymi silnika. Silniki te możemy podzielić na:

* obcowzbudne, w których znajdują się magnesy trwałe (lub elektromagnesy o stałej polaryzacji, niepowiązane z twornikiem, spełniające tą samą funkcję),
* samowzbudne, gdzie pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przy pomocy elektromagnesów połączonych z twornikiem. Uzwojenie stojana i twornika są zasilane tym samym źródłem,

1. Schemat budowy silnika szczotkowego prądu stałego [7]

W przypadku obcowzbudnego silnika szczotkowego (rys.2) prądu stałego, pole elektromagnetyczne jest tworzone przez uzwojenia w tworniku. W stojanie znajdują się magnesy trwałe oddziałujące z uzwojeniami twornika. Zmiana polaryzacji pola elektromagnetycznego, niezbędna do utrzymania ruchu obrotowego wirnika, jest realizowana za pomocą komutatora. Komutator pełni funkcję mechanicznego przełącznika, który zmienia kierunek przepływu prądu w uzwojeniach twornika w odpowiednim momencie obrotu wirnika. [1][3][7]

* + 1. Rodzaje silników elektrycznych

Silniki elektryczne możemy również podzielić na zasilane prądem stałym DC i zasilane prądem przemiennym AC. Jako że zasilanie projektowanego układu bazuje na napięciu stałym, silniki zasilane prądem zmiennym zostały pominięte.

Główne rodzaje silników rozważanych w projekcie to:

* Silniki szczotkowe prądu stałego – ich główną zaletą jest niska cena i łatwość implementacji. Niestety przy wyższych prędkościach obrotowych, silniki szczotkowe mają tendencję do przegrzewania, ze względu na tarcie szczotek komutatora, przez co zakres prędkości obrotowych pracy silnika jest ograniczony. Szczotki wymagają również cyklicznej konserwacji lub wymiany,
* Silniki bezszczotkowe prądu stałego – są droższe niż silniki szczotkowe, ale cechują się większą niezawodnością, dokładnością, żywotnością i zakresem prędkości pracy. Istnieje również możliwość sterowania momentem obrotowym ze zmienną prędkością obrotową. Posiadają średnio większą moc od silników szczotkowych podobnych gabarytów. Główną wadą silników bezszczotkowych jest potrzeba zastosowania specjalnego układu sterującego, co również zwiększa koszt implementacji.
* Silniki krokowe (skokowe) – silniki tego typu różnią się znacznie w budowie od wyżej wymienionych. Są głównie stosowane przy sterowaniu precyzyjnym (np. we frezarkach CNC czy drukarkach 3d). Obrót rotora w tego typu silnikach odbywa się poprzez przeskoki o stały ustalony kąt. Silniki krokowe możemy też podzielić na unipolarne i bipolarne. Silniki bipolarne posiadają dodatkowe wejście dla uzwojenia, które dzieli to uzwojenie na dwie części. Pozwala to na dokładniejsze sterowanie silnika.


[1][3][7]

* + 1. Sterowanie silnikami elektrycznymi

Rodzaj sterowania silnikiem jest uwarunkowane rodzajem silnika i jego zastosowaniem. Celem sterowania jest uzyskanie żądanej prędkości obrotowej, momentu obrotowego i kierunku obrotu. Każdy rodzaj silnika wymaga innego, wyspecjalizowanego układu:

* Sterowanie silnikiem szczotkowym DC – zazwyczaj jest realizowane przez modulację średniej mocy za pomocą sygnału PWM, sterującym przełącznikiem mocy. Zamiana kierunków jest realizowana poprzez zamianę kierunku przepływu prądu przez silnik,
* Sterowanie silnikiem bez szczotkowym DC –
* Sterowanie silnikiem krokowym – może być wykonywany na kilka sposobów, pełnokrokowo i półkrokowo. Pełnokrokowo oznacza, że rotor przy zmianie polaryzacji uzwojenia przemieszcza się od jednego uzwojenia do drugiego. Półkroki natomiast są realizowane przez załączenie dwóch cewek na raz, aby rotor znalazł się w położeniu między dwoma pełnymi krokami. Sterowanie silnikiem jest przeważnie wykonywane przez specjalny układ elektryczny, który przyjmuje dwa sygnały: pulsy i kierunek (sygnały prostokątne). Sygnał kierunkowy, zmieniając wartość, wyznacza czy rotor będzie poruszał się zgodnie czy przeciwnie względem wskazówek zegara. Sygnał puls natomiast to kroki (lub półkroki) wykonywane przez silnik. Im większa częstotliwość pulsów tym większa prędkość obrotu.

Sterowanie silnikami różni się również w zależności od użytego silnika, lecz można wyróżnić dwa główne sposoby sterowania – bez sprzężenia zwrotnego i ze sprzężeniem zwrotnym (regulacja).



1. Układ sprzężenia zwrotnego – regulacji [wkład własny]

Układ z regulacją posiada funkcję korekcji błędu, co znacznie zwiększa dokładność sterowania. Niweluje to również wpływ zakłóceń na układ. Główną wadą tego rozwiązania jest zwiększenie złożoności (przez co i kosztu wykonania) urządzenia, ale i również wrażliwość utraty stabilności układu. W przypadku utraty stabilności układ wpada w niekontrolowane oscylacje, które mogą skończyć się uszkodzeniem urządzenia.

Natomiast w przypadku sterowania bez sprzężenia zwrotnego układ jest znacznie prostszy. Nie ma również ryzyka utraty stabilności, ale nie ma też informacji zwrotnej o położeniu lub stanie obiektu. []

* + 1. Zastosowanie przekładni mechanicznej

Przekładnia mechaniczna to mechanizm przenoszący ruch z jednego urządzenia na drugie, zmieniając przy tym jego parametry takie jak prędkość obrotowa czy moment obrotowy. Do typowych przekładni mechanicznych należą:

* przekładnie cięgnowe,
* przekładnie zębate,
* przekładnie cierne.

Stale zazębione przekładnie o przełożeniu redukującym prędkość obrotową prowadzące moment obrotowy do systemu bieżnego (np. kół samochodu) nazywamy przekładniami głównymi. Przekładnie główne spełniają też często funkcję zamiany kierunku obrotu, lecz w przypadku budowanego pojazdu, funkcja ta będzie realizowana przez sterownik silników. [2]

* 1. Układ bieżny
     1. Gąsienicowy układ bieżny

Pierwszy układ gąsienicowy przeznaczony do napędu pojazdów został zaprojektowany przez polskiego naukowca Józefa Marię Hoene-Wrońskiego w latach 30stych XIX wieku. Miał być to wtedy projekt konkurujący z ówczesną koleją. Rozwój gąsienicowych układów bieżnych był od tego czasu rozwijany przez różne osoby i organizacje. Obecnie pojazdy gąsienicowe znajdują szerokie zastosowanie, np. w przemyśle budowlanym czy militarnym.


Zalety gąsienicowego układu bieżnego:

* równomierne rozłożenie ciężaru - Konstrukcja gąsienic pozwala na rozłożenie ciężaru pojazdu na większej powierzchni, minimalizując nacisk na podłoże. Jest to korzystne, zwłaszcza w warunkach, gdzie koła mogą mieć trudności, takich jak miękkie lub niestabilne tereny.
* lepsza manewrowość w trudnym terenie - Gąsienice umożliwiają efektywniejsze poruszanie się po nierównym i trudnym terenie, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach wojskowych i inżynieryjnych.
* zwiększona stabilność - Dzięki gąsienicom pojazdy mogą lepiej utrzymywać stabilność, co jest istotne przy przewożeniu ciężkich ładunków lub wykonywaniu precyzyjnych operacji.

Wady gąsienicowego układu bieżnego:

* kompleksowość konstrukcji i utrzymania - Układy te wymagają bardziej skomplikowanego projektowania i regularnego konserwowania, co prowadzi do zwiększenia kosztów operacyjnych.
* większa masa i hałas: Gąsienice zwiększają masę pojazdu oraz generują więcej hałasu podczas jazdy, co może być problematyczne w pewnych środowiskach.
* ograniczenia prędkości i efektywności paliwowej: Układy gąsienicowe zwykle oferują niższe prędkości maksymalne oraz posiadają mniejszą sprawność względem układów kołowych.

[2][4]


* + 1.  Budowa gąsienicowego układu bieżnego

1. Schemat budowy typowego gąsienicowego układu bieżnego [wkład własny]

Gąsienicowy układ bieżny składa się z kół napędowych (2), kół kierunkowych (6), kół nośnych (5), kół napinających (4) i gąsienicy (1). Gąsienica to łańcuch składający się z pojedynczych ogniw, które mają kontakt z podłożem. [4]

* 1. Sterowanie i akwizycja danych
     1. Mikrokontrolery

Mikrokontroler to układ scalony, posiadający procesor, pamięć operacyjną i układ wejść/wyjść. Dzisiejsze mikrokontrolery posiadają często również podzespoły służące do komunikacji i programowania, przetworniki analogowo-cyfrowe, generatory sygnałów (np. PWM). Są one wykorzystywane w szerokim spektrum zastosowań. Mogą służyć do sterowania i kontroli procesów produkcyjnych, sterowania urządzeniami AGD czy nawet jako proste komputery.

Mikrokontrolery zaczęły być używane na masową skalę w latach 70. Pierwsze układy były 4-bitowe, ale szybko pojawiły się układy 8-bitowe. Obecnie większość mikrokontrolerów dla prostych zastosowań operuje na 8 bitach, ale znane są również układy 16-, 32- i 64-bitowe.

1. Układ nowoczesnego mikrokontrolera i jego komponenty
   * 1. Mikrokomputer Raspberry Pi
     2. Pytka mikroprocesorowa Arduino
     3. Sensory
   1. Akumulatorowe układy zasilania
      1. Rodzaje akumulatorów

Głównymi rodzajami akumulatorów są:

Akumulatory kwasowo-ołowiowe, to najstarsze i prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione rodzaje akumulatorów w pojazdach spalinowych. Cechuje je duża masa w stosunku do utrzymywanego ładunku i możliwość zasilania dużymi prądami. Niestety ładowanie ich dużymi prądami prowadzi do szybszego zużycia. Napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa to 2.1-2.15 V.

Akumulatory zasadowe niklowo-kadmowe (NiCd), to mniej popularny rodzaj akumulatorów, stosowany głównie w urządzeniach przenośnych o dużym prądzie zasilania. Główną wadą tego typu akumulatorów jest efekt pamięciowy. Cechuje się to zmniejszeniem pojemności akumulatora w przypadku, gdy jest on ładowny zanim został w pełni rozładowany (gdy ogniwo posiada napięcie 0.9-1 V). Napięcie znamionowe ogniwa to 1.2 V.

Akumulatory zasadowe niklowo-wodorkowe (NiMH). Są podobne do akumulatorów niklowo-kadmowych, posiadają to samo napięcie znamionowe 1.2 V. Posiadają natomiast większą gęstość energetyczną i większą pojemność. Ich główne wady to mniejsza trwałość i szybsze samorozładowanie w porównaniu do niklowo-kadmowych. Nie występuje w nich natomiast efekt pamięciowy.

Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) posiadają największe z wymienionych akumulatorów napięcie znamionowe, wynoszące 3.6 V. Brak występowania efektu pamięciowego. Główną wadą tego typu akumulatorów jest ich łatwopalność i ryzyko samozapłonu w przypadku przegrzania. Może to nastąpić podczas ładowania lub podczas pobierania zbyt dużego prądu z akumulatora. Rozszczelnienie obudowy może również prowadzić do samozapłonu. Akumulatory tego typu wymagają korzystania ze specjalnego układu sterującego ładowaniem i rozładowywaniem.

Akumulatory litowo-polimerowe (Li-Po) działają podobnie do litowo-jonowych, lecz różnią się postacią elektrolitu. Elektrolit Li-Po to polimer w postaci częściowo stałej (żelowej). Użycie elektrolitu w takiej postaci sprawia, że akumulator jest bardziej stabilny i mniej wrażliwy na uszkodzenie mechaniczne. Napięcie znamionowe to 3.7 V.


[1][8]

* + 1. Sterowanie ładowaniem i rozładowywaniem

W nowoczesnych aplikacjach wykorzystujących akumulatory, kluczową rolę odgrywają układy sterujące procesami ładowania i rozładowywania. Te systemy są zintegrowane z akumulatorami w celu optymalizacji ich pracy i zwiększenia żywotności. Szczególnie w przypadku baterii litowo-jonowych (Li-Ion) i litowo-polimerowych (Li-Po), obecność inteligentnych układów sterowania jest nie tylko pożądana, ale często konieczna z uwagi na ich delikatną naturę i potencjalne ryzyko uszkodzeń.


Głównym celem tych systemów jest zapewnienie równowagi pomiędzy maksymalizacją wydajności baterii a jej bezpieczeństwem. Osiąga się to przez monitorowanie i regulację kluczowych parametrów, takich jak napięcie, prąd, temperatura oraz poziom naładowania baterii.

* 1. Produkcja elementów konstrukcyjnych pojazdu w druku 3D
     1. Wytwarzanie przyrostowe (metoda addytywna)

Wytwarzanie przyrostowe to jedna z głównych metod drukowania w trzech wymiarach. Polega na wyprodukowaniu rzeczywistego, fizycznego kształtu elementu, na podstawie modelu 3D. Cały proces produkcji wytwarzania przyrostowego składa się z wielu etapów, tak jak przedstawiono na rys. 6.

1. Schemat procesu wytwarzania przyrostowego [9]

Sam etap wytwarzania fizycznego obiektu odbywa się za pomocą maszyny przyrostowej (drukarki 3D). Maszyna za pomocą ekstrudera nakłada pojedyncze warstwy materiału na stół roboczy. Ekstruder składa się ze specjalnej dyszy, nagrzewanej do temperatury topnienia używanego materiału, który natomiast jest podawany do niej za pomocą rolek. Prędkość obrotu rolek jest ściśle sterowana przez układ sterujący maszyną. Jest ona zmienna w zależności od zapotrzebowania, im większa prędkość, tym więcej materiału jest wyprowadzane na stół roboczy.

Kształt elementu powstaje dzięki poruszaniu się ekstudera nad stołem roboczym. Nakładana jest w ten sposób każda kolejna warstwa elementu. Jest to realizowane najczęściej za pomocą plotera 3D, który manipuluje ekstruderem w przestrzeni trójwymiarowej. Nie jest to natomiast regułą, wiele maszyn przyrostowych używa również ramion roboczych. Zwiększa to znacznie szybkość produkcji, ale również zwiększa cenę takiej maszyny.

1. Schemat działania ekstrudera maszyny przyrostowej [wkład własny]
   * 1. Rodzaje materiałów

Najczęściej stosowanymi rodzajami materiałów są polimery topliwe. Najczęściej wykorzystuje się polimery plastikowe Polilaktyd (PLA) i akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS). Dobór materiału jest kluczowy, aby produkowana część posiadała oczekiwane właściwości fizyko-chemiczne.

Metoda przyrostowa może być też wykorzystywana z materiałami metalowymi. Potrzebna jest wtedy znacznie większa temperatura, alby przygotować materiał do nałożenia na stół roboczy.

1. cel i zakres pracy

Celem danej pracy jest projekt i budowa zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego, wykonanego w konstrukcji druku 3D. Pojazd ma być również w stanie nawigować zamknięty teren (np. piętro budynku) bez pomocy operatora.

Do zdalnego sterowania układu zostanie wykorzystany nadajnik-odbiornik (z ang. transceiver) FlySky FS-IA6B, działający na częstotliwości 2,4 GHz. Natomiast system autonomiczny będzie realizowany za pomocą mikrokomputera RaspberryPi. Do komunikacji z urządzeniem FlySky i RaspberryPi, jak i do sterowaniem napędami pojazdu zostanie wykorzystana płytka mikrokontrolerowa Arduino.

Do zakresu pracy należy:

* projekt pojazdu gąsienicowego, działającego dobrze warunkach terenowych i miejskich, w oprogramowaniu CAD
* przygotowanie projektu do druku 3D
* opracowanie systemu komunikacyjnego nadajniko-odbiornika z resztą układu
* przygotowanie programu autonomicznego sterowania pojazdem
* dobór mikrokontrolera, silników (napędowych i sterujących), układu zasilania, czujników i odpowiednich standaryzowanych elementów mechanicznych
* sporządzenie schematu elektrycznego całego układu

1. Budowa pojazdu
   1. Założenia i wymagania projektowe, dobór komponentów

Celem projektu jest projekt i budowa zdalnie sterowanego pojazdu gąsienicowego, z funkcją autonomicznego mapowania pomieszczeń (labiryntów).


* + 1. Dobór silników napędowych

Do napędzania pojazdu zostały wybrane bipolarne silniki krokowe NEMA17 17PMK940, o momencie obrotowym 0.45 Nm i mocy maksymalnej 36 W (1.5 A przy 24 V). Silnik krokowy został wybrany ze względu na względnie nieskomplikowaną formę sterowania, przy zachowaniu dużej dokładności sterowania. Silniki krokowe NEMA17 posiadają również dużą sprawność i są szeroko stosowane jako napędy frezarek CNC lub maszyn przyrostowych. Nie znana jest dokładna sprawność modelu 17PMK940, lecz podobne modele NEMA17 posiadają sprawność ponad 90%.

Silniki krokowe NEMA17 i ich sterowanie cechują się również względnie niską ceną, w porównaniu z silnikami prądu stałego o podobnych parametrach. Nie wymagają one również przekładni redukcyjnej o dużym przełożeniu, aby napędzać pojazd.

Główną wadą tego rozwiązania jest niska moc silników i możliwość zgubienia kroków przy dużych prędkościach, w związku z czym, pojazd w trybie autonomicznym będzie musiał poruszać się z ograniczoną prędkością.

* + 1. Sterowanie silnikami napędowymi

Do sterowania silnikami został zastosowany dwukanałowy moduł sterownika silników na bazie układu L298N z regulatorem napięcia i chłodzeniem pasywnym (radiatorem). Układ działa na zasadzie dwóch mostków H.

1. Schemat układu L298N – [STMicroelectronics, L298 datasheet, DUAL FULL BRIDGE RECTIFIER]
2. Parametry modułu na bazie L298N - dwukanałowy sterownik silników

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Parametr** | **Wartość** | **Jednostka** |
| Vcc | Napięcie zasilania silnika | 12 | V |
| Vc | Napięcie logiczne (stan wysoki) | 5 | V |
| Imax | Maksymalny prąd wyjściowy | 2 | A |
| Top | Temperatura pracy | od -40 do 130 | C° |

Moduł nie posiada aktywnego chłodzenia, jedynie chłodzenie pasywne w postaci radiatora. Po doświadczeniach eksperymentalnych z silnikami może zostać dodany wentylator w celu usprawnienia chłodzenia układu.

* + 1. Dobór sensorów do wykrywania przeszkód

Pojazd powinien być w stanie wykrywać podstawowe przeszkody na swojej drodze jak i określić odległość od nich. Powinien również być w stanie określić odległość od ściany po jego prawej stronie i ustawić się do niej prostopadle. Możemy wyznaczyć wymagania:

* sensor powinien działać w warunkach utrudnionej widoczności,
* sensor powinien być w stanie wykryć przeszkody na trasie pojazdu,
* sensor powinien być w stanie określić odległość od przeszkody z dokładnością do 10 mm,
* sensor powinien mieć zasięg minimalny 1m aby pojazd miał czas na zareagowanie na przeszkodę,
* sensor powinien być w stanie wykonać pomiar w czasie mniejszym niż 0.5 s,
* możliwie niska cena modułu.

Uwzględniając te wymagania, można wyróżnić sensor HC-SR04. Jest to odległościowy czujnik ultradźwiękowy, badający odległość pośrednio, mierząc czas od wysłania impulsu dźwiękowego do jego powrotu. Impuls dźwiękowy odbija się od przeszkody i powraca do sensora. Znając prędkość dźwięku w ośrodku (powietrze – 340 m/s) można wyznaczyć odległość sensora od obiektu.

1. Parametry sensora HC-SR04


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Parametr** | **Wartość** | **Jednostka** |
| Vcc | Napięcie zasilania | 5 | V |
| Vc | Napięcie logiczne (stan wysoki) | 5 | V |
| I | Pobór prądu | 15 | mA |
| Smin | Minimalna odległość pomiaru | 20 | mm |
| Smax | Maksymalna odległość pomiaru | 2000 | mm |
| fi | Częstotliwość impulsu dźwiękowego | 40 | kHz |
| ti | Długość pojedynczego impulsu | 10 - zmienny\* | us |

\*-zależny od układu sterującego. Długość impulsu jest zależna od czasu w jakim pin Trig znajduje się w stanie wysokim. Zalecana wartość to 10 us.

Odległość od przeszkody zostanie wyznaczona za pomocą wzoru:

Gdzie S to odległość w od badanego obiektu [m], ti to długość impulsu [s], vs to prędkość dźwięku w powietrzu [m/s].


* + 1. Układ sterujący i dobór mikrokontrolerów

Układ sterujący będzie się składał z dwóch osobnych układów logicznych, komunikujących się ze sobą za pomocą magistrali szeregowej. Jeden z układów ma za zadanie kontroli sygnałów I/O (silniki, sensory itp.), natomiast drugi układ ma zajmować się podejmowaniem decyzji w trybie autonomicznym, zapisywaniem obecnej pozycji i realizację HMI.

1. Schemat logiczny układu sterującego [wkład własny]


Układ B powinien być w stanie komunikować się z drugim kontrolerem za pomocą połączenia szeregowego. Równolegle powinien generować i odbierać sygnały PWM i impulsowe, aby kontrolować i silniki i odczytywać informację z N/O i sensorów odległości.

Z uwzględnieniem tych wymagań jako układ B została wybrana płytka mikroprocesorowa bazująca na module ESP-WROOM-32. Działa na 3.3V logicznych, może być zasilana portem USB z napięciem 5V, posiada 3 terminale szeregowe i 34 piny I/O (w tym 10 wbudowanych przetworników ADC).

Głównym przeciwwskazaniem użycia tego układu jest jego napięcie logiczne 3.3V. W przypadku bezpośredniego połączenia z sensorami HC-SR04, mogło by nastąpić uszkodzenie mikrokontrolera. Sygnały wchodzące o napięciu 5 V mogą uszkodzić dane wejście cyfrowe. Sygnały wychodzące z ESP32 o napięciu 3.3 V mogą natomiast być za niskie dla niektórych elementów, żeby zostały wykryte jako stan wysoki. By zlikwidować ten problem można zastosować konwerter poziomów logicznych. Takie urządzenie przyjmuje w jednym zestawie wejść/wyjść sygnały o wartości wysokiej 5 V i przekazuje je na drugi zestaw wejść/wyjść, zamienione na bezpieczne 3.3V. Takie urządzenia posiadają pewne opóźnienie, jednak w przedstawionych w tej pracy zastosowaniach, może ono zostać pominięte.

1. Platforma z modułem ESP32, WiFI, Bluetooth 4.2 [www.botland.com.pl]
2. Parametry platformy z modułem ESP-WROOM-32

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Opis** |
| Napięcie zasilania | 5 V przez port USB lub piny Vin i GND |
| Pobór prądu | ~80 mA |
| Mikroprocesor | Dual Core Tensilica LX6 240 MHz |
| Pamięć SRAM | 520 KB |
| Pamięć flash | 4 MB |
| Połączenie bezprzewodowe | WiFi (od 2,412 GHz do 2,484 GHz), Bluetooth 4.2 |
| Temperatura pracy | od -40°C do +125°C |
| Cyfrowe interfejsy komunikacyjne | 3x UART, 3x SPI, 2x I2C |
| Wyjścia/wejścia GPIO | 34 piny cyfrowe, ADC 12 kanałów, DAC 2 kanały, PWM |
| Złącza wejściowe | Micro USB, wejście microSD, goldpin, raster 2,54 mm (0.1 cala) |
| Przyciski wbudowane | BOOT, Enable |
| Wymiary | 50 x 26 x 8 mm (bez złącz) |

Jako układ A został wybrany mikrokomputer Raspberry Pi 4B z tarczą wyświetlacza dotykowego, ze względu na łatwość implementacji HMI. Mikrokomputer tego typu posiada względnie dużą moc obliczeniową, podobną do komputera PC, co umożliwia przyszłą rozbudowę funkcji układu całego pojazdu.

1. Raspberry Pi 4 model B [www.botland.com.pl]

Raspberry Pi 4 B występuje w czterech wariantach, różniących się ilością pamięci operacyjnej RAM LPDDR4: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB. Uwzględniając wydajność i cenę każdego z wariantów, wybrany został wariant 4GB. Taka ilość pamięci operacyjnej powinna być wystarczająca do przedstawionych w tej pracy zadań, ale i powinna umożliwić przyszłą rozbudowę układu o dodatkowe funkcję, które mogą wymagać większej ilości pamięci operacyjnej.

1. Parametry mikrokomputera Raspberry Pi 4B – 4GB

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Opis** |
| Napięcie zasilania | 5 V przez wejście USB C lub odpowiednie piny GPIO |
| Pobór prądu | do 3 A |
| Procesor | Broadcom BCM2711 64-bit, rdzeń Quad-Core ARM Cortex-A72 |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Pamięć RAM | 4GB LPDDR4 |
| Pamięć flash | Brak – wymaga karty microSD |
| Połączenia bezprzewodowe | WiFi dualBand 2,4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0 LE |
| Złącza | GPIO 40-pin raster 2.54 mm, 2x microHDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Ethernet 1000 Mbit/s, CSI, DSI, mcroSD, Jack 3.5 mm |
| System operacyjny | Linux Raspbian, Windows 10 loT |
| Interfejsy komunikacyjne | UART, SPI, I2C, GPIO |
| Wymiary | 85 x 56 x 17 mm |

* + 1. Nadajnik-odbiornik FlySky FS-iA6B

N/O FS-iA6B produkcji firmy FlySky to uniwersalny układ do zdalnej kontroli pojazdów, samolotów czy innych urządzeń RC. Do kontroli modułu używany jest pilot, który musi zostać wcześniej z nim sparowany. Przy budowie tego projektu został użyty pilot 6-kanałowy z możliwością odbierania informacji telemetrycznych (napięcie baterii, RPM silnika, ciśnienie i temperatura). FS-iA6B posiada sześć kanałów, których wartości mogą być przekazywane do komponentów za pomocą sygnałów PWM (np. serva) lub za pomocą interfejsu I-BUS. Zasięg radiowy tego układu nie przekracza 1.5 km w linii prostej (bez przeszkód i silnych zakłóceń).

1. FS-iA6B FlySky [www.rc-team.pl]
2. Parametry modułu FS-iA5B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Parametr** | **Wartość** | **Jednostka** |
| Vcc | Napięcie zasilania | 4 - 6.5 | V |
| Ic | Pobór prądu | - | - |
| CH | Ilość kanałów wyjściowych | 6 | - |
| f | Pasmo częstotliwości | 2,405 -2,475 | GHz |
| Sp | Zasięg pracy | do 1800 | m |
| Pp | Moc nadajnika | 20 | dBm |

Producent nie podaje średniego lub maksymalnego poboru prądu. Ta wartość jest potrzebna do wyznaczenia mocy całego układu pojazdu i obliczenia długości działania przy zasilaniu akumulatorowym. Aby wyznaczyć tą wartość został wykonany pomiar multimetrem cyfrowym. Badanie wykonano za pomocą multimetru FY76 z błędem pomiarowym ± 1% + 5. Po wykonaniu dziesięciu pomiarów, wartość średnia wynosiła 43,21 mA. Dokładność pomiaru:

Możemy zatem przyjąć że pobór prądu wynosi 43,21 ± 5,43 mA. Dla obliczeń mocy układu pojazdu zostanie przyjęta największa przybliżona możliwa wartość prądu 48,64 mA.

Połączony z FS-iA6B będzie pilot firmy FlySky FS-i6. Jest to 6-kanałowy pilot dedykowany do sterowania samolotami, helikopterami i podobnymi modelami latającymi. Można go jednak skonfigurować aby działał jako pilot sterujący do pojazdu jeżdżącego. Każdy z kanałów może zostać dowolnie przypisany do aparatury pilota takich jak joysticki, potencjometry czy przełączniki dwu i trzy położeniowe.

Bibliografia

1. Marian Doległo, 2016, Podstawy elektrotechniki i elektroniki ISBN: 978-83-206-1968-3
2. Seweryn Orzełowski, 2010, Budowa podwozi i nadwozi samochodowych
3. Konrad Zajkowski, Stanisław Duer, Stanisław Sokołowski, 2013, Laboratorium z podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
4. Continuous Track, 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous\_track (14.12.2023)
5. TALON Tracked Military Robot, 2020, https://www.army-technology.com/projects/talon-tracked-military-robot/?cf-view (04.01.2024)
6. NASA, Space Communications and Navigation, 2023, https://www.nasa.gov/directorates/space-operations/space-communications-and-navigation-scan-program/scan-outreach/fun-facts/#radio-waves-what (04.01.2024)
7. Silniki prądu stałego, 2021, https://strefainzyniera.pl/artykul/1033/silniki-pradu-stalego (06.01.2024)
8. Akumulatory litowo-polimerowe (Li-Poly), 2018, https://wamtechnik.pl/produkty/technologie-litowe/akumulatory-litowo-polimerowe-li-poly/ (06.01.2024)
9. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Dr inż. Joanna Woźniak, Dr inż. Łukasz Przeszłowski, 2022, Druk 3D jako element przemysłu przyszłości. Analiza rynku i tendencje rozwoju
10. Yılmaz GÜVEN, Ercan COŞGUN, Sıtkı KOCAOĞLU, Harun GEZİCİ, Eray YILMAZLAR, 2017, Understanding the Concept of Microcontroller Based Systems To Choose The Best Hardware For Applications

Spis rysunków

[Rys. 1. Amerykański robot saperski TALON 8](#_Toc160448311)

[Rys. 2. Schemat budowy silnika szczotkowego prądu stałego [7] 11](#_Toc160448312)

[Rys. 3. Układ sprzężenia zwrotnego – regulacji [wkład własny] 13](#_Toc160448313)

[Rys. 4. Schemat budowy typowego gąsienicowego układu bieżnego [wkład własny] 15](#_Toc160448314)

[Rys. 5. Układ nowoczesnego mikrokontrolera i jego komponenty 16](#_Toc160448315)

[Rys. 6. Schemat procesu wytwarzania przyrostowego [9] 18](#_Toc160448316)

[Rys. 7. Schemat działania ekstrudera maszyny przyrostowej [wkład własny] 19](#_Toc160448317)

[Rys. 8. Schemat układu L298N – [STMicroelectronics, L298 datasheet, DUAL FULL BRIDGE RECTIFIER] 22](#_Toc160448318)

[Rys. 9. Schemat logiczny układu sterującego [wkład własny] 24](#_Toc160448319)

[Rys. 10. Platforma z modułem ESP32, WiFI, Bluetooth 4.2 [www.botland.com.pl] 25](#_Toc160448320)

[Rys. 11. Raspberry Pi 4 model B [www.botland.com.pl] 25](#_Toc160448321)

[Rys. 12. FS-iA6B FlySky [www.rc-team.pl] 26](#_Toc160448322)

Spis tabel

[Tab. 1. Parametry modułu na bazie L298N - dwukanałowy sterownik silników 23](#_Toc160448323)

[Tab. 2. Parametry sensora HC-SR04 23](#_Toc160448324)

[Tab. 3. Parametry platformy z modułem ESP-WROOM-32 25](#_Toc160448325)

[Tab. 4. Parametry mikrokomputera Raspberry Pi 4B – 4GB 26](#_Toc160448326)

[Tab. 5. Parametry modułu FS-iA5B 27](#_Toc160448327)